**ISOLATION THERMIQUE**

**FACADES**

**EXTÉRIEURE**

**Traitement des raccords**

**ISOLANTES**

**PAREXLANKO**

**avec la menuiserie en applique extérieureC12**

> 25 mm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |

m

m

0

4

>

2

|  |
| --- |

|  |
| --- |

5 4

1

1 Calfeutrement de la fenêtre

Profilé de raccord (désolidarisation de l'ETICS)

2

4 Dormant

5 Coulisse

**PAREXLANKO est une marque du groupe SIKA**

|  |
| --- |

**ParexGroup S.A. Département Façades**

**ParexGroup S.A. Département Façades**

7pO **parexlanko.com**

SODFH GH OD 5pVLVWDQFH &6 ,VV\ /HV 0RXOLQHDX[ &HGH[

SODFH GH OD 5pVLVWDQFH &6 ,VV\ /HV 0RXOLQHDX[ &HGH[

7pO